Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm spiralnego obrotu tablic reklamowych i ich obrotu wokół dwóch ich osi, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest silnik elektryczny. Charakteryzuje się on tym, że w podstawie słupa (1) zamocowany jest silnik elektryczny, którego wał ułożony jest w osi słupa (1). Do wału silnika elektrycznego zamocowana jest w jego osi śruba (3), ułożyskowana na jej końcach w słupie (1). Na śrubie (3) nakręcona jest nakrętka, do której zamocowany jest obrotowo wokół jej osi koniec pręta (5). Do drugiego końca pręta (5) zamocowana jest tablica reklamowa (6). Pręt (5) znajduje się w spiralnym przelotowym rowku (1.1) znajdującym się na długości ściany słupa (1) biegnącego wzdłuż jego osi. Na zewnętrznej powierzchni słupa (1) w sąsiedztwie rowka (1.1) znajdują się wypusty (1.2). Do prętów (5) prostopadle do ich osi zamocowane są wypusty (5.1) współpracujące z wypustami (1.2) słupa (1). Pręt (5) składa się z trzech podzespołów zamocowanych współosiowo i obrotowo względem siebie. Tablica reklamowa (6) składa się z części środkowej (7), do której po obydwu stronach przymocowane są obrotowo, w ich centralnej części, tablice informacyjne, do których dolnych części zamocowane są obciążniki. Silnik elektryczny jest silnikiem krokowym połączonym z modułem sterującym. Opcjonalnie moduł sterujący podłączony jest do czujnika ruchu.
(2 zastrzeżenia)
44554501