Sposób polega na jednoczesnym lub zsynchronizowanym, tak aby opóźnienie w odkręcaniu jednej śruby względem drugiej śruby pary połączeń śrubowych nie przekraczało dwóch obrotów, przyłożeniu do nakrętek pary połączeń śrubowych, mocujących element konstrukcyjny, na przykład jarzmo profilowe, momentu obrotowego działającego w kierunku zgodnym z kierunkiem odkręcania każdej z nakrętek, z rezerwą momentu wystarczającą do zerwania gwintów lub ukręcenia trzpieni śrub rozkręcanej pary połączeń śrubowych, przy czym obroty nakrętek są zsynchronizowane lub naprzemienne. Przedmiotem wynalazku jest także urządzenie do rozkręcania par połączeń śrubowych, zwłaszcza strzemion podatnej łukowej obudowy górniczej wyrobisk chodnikowych, które ma korpus (1) w kształcie prostokątnej, otwartej z góry i od dołu ramy o wzmocnionej konstrukcji, posiadającej z obu boków wystające po jednej stronie profilowe osłony boczne (2) o wzmocnionej konstrukcji, wyposażone w zaciski (3) do rozłącznego mocowania urządzenia do zewnętrznego elementu połączonego parą połączeń śrubowych, przy czym w korpusie (1) zamocowane są napędzane osie (5) dwóch zespołów odkręcających, ułożonych symetrycznie względem środka symetrii, które wystają poza wewnętrzną ścianę korpusu (1), pomiędzy osłonami bocznymi (2), i wyposażone są w gniazda, które z obu boków osłonięte są profilowymi osłonami bocznymi (2), natomiast każda z osi (5) połączona jest z napędowym zespołem odkręcającym, wyposażonym w zapadkę.
(15 zastrzeżeń)
41956201