Obudowa uchwytu do badania próbek, posiadająca ściany charakteryzuje się tym, że składa się z pierwszej części posiadającej podstawę (1.1), ze ścianami bocznymi (1.2) skierowanymi ku górze podstawy (1.1), w której dnie znajduje się prostopadłościenny otwór posiadający dwa przeciwległe boki z którymi sąsiadują dwie ściany skierowane w stronę dolnej części podstawy (1.1). Obudowa uchwytu składa się również z drugiej części w postaci cienkościennej bryły z podstawą (2.1) i ścianami (2.2), których dolne powierzchnie stykają się z podstawą (1.1) pierwszej części. W górnej podstawie (2.1) drugiej części znajduje się prostopadłościenny otwór (2.3) posiadający dwa przeciwległe boki, z którymi sąsiadują dwie ściany (2.4) skierowane w stronę górnej części podstawy (2.1) oraz w ścianie bocznej (2.2) drugiej części znajduje się otwór rewizyjny (2.5) z uchwytem (2.6) na kamerę (3) oraz w tylnej ścianie bocznej (2.2) drugiej części znajduje się otwór na dyszę ssącą (4). Tudzież w dwóch przeciwległych ścianach bocznych drugiej części znajdują się przelotowe rowki (2.8) skierowane w kierunku pionowym.
(1 zastrzeżenie)
43869101