Urządzenie do wielopozycyjnej obróbki dłutowaniem, posiadające uchwyt dłuta, podzielnicę składa się ze stołu (1), do którego od dołu zamocowany jest układ napędowy (2) połączony z podzielnicą (3) zamocowaną do górnej części stołu (1). Do górnej części podzielnicy (3) zamocowany jest uchwyt (12) elementu obrabianego (11). W sąsiedztwie podzielnicy (3) na górnej części stołu znajduje się kolumna teleskopowa (4) z zamocowanym do jej górnej części pierwszym końcem pierwszego siłownika elektrycznego (5), którego drugi koniec z silnikiem krokowym zamocowany jest do stołu (1). Do górnej części kolumny teleskopowej (4) zamocowany jest za pomocą pierwszego zawiasu pierwszy koniec ramienia (6), do którego drugiego końca zamocowane jest dłuto (7). Do ramienia (6), pomiędzy dłutem (7), a pierwszym zawiasem zamocowany jest za pomocą drugiego zawiasu pierwszy koniec drugiego siłownika elektrycznego (8), którego drugi koniec zamocowany jest do górnej części kolumny teleskopowej (4). Układ napędowy (2), pierwszy siłownik elektryczny (5) i drugi siłownik elektryczny (8) połączone są z modułem sterującym (9).
(2 zastrzeżenia)
43405201