Przedmiotem zgłoszenia jest uchwyt uniwersalny do cięcia strugą wysokociśnieniową, posiadający belki i śruby. Charakteryzuje się ona tym, że składa się z dwóch równolegle ułożonych belek (1.1, 1.2) połączonych ze sobą w ich środkowej części za pomocą ułożonego do nich prostopadle pręta gwintowanego (2) z nakrętkami dociskowymi oraz połączonych za pomocą ułożonych równolegle do pręta gwintowanego (2) dwóch prowadnic (3.1) zamocowanych w końcowych częściach belek (1.1, 1.2). Pomiędzy belkami (1.1, 1.2) na ich górnych powierzchniach zamocowane są belki podporowe (4.1, 4.2) ułożone równolegle do pręta gwintowanego (2). Do każdej belki podporowej (4.1 i 4.2) zamocowana jest za pomocą połączeń śrubowych belka dociskowa (5.1, 5.2) ułożona równolegle do niej, tudzież na dolnej powierzchni każdej belki (1.1, 1.2) znajduje się rowek (1.1.1, 1.2.1) biegnący wzdłuż dłuższej jej krawędzi. Pomiędzy ścianą zewnętrzną belki (1.1, 1.2) a ścianą rowka (1.1.1, 1.2.1) znajdują się gwintowane otwory, w których wkręcone są śruby (6.1, 6.2).
(1 zastrzeżenie)
44852301