Przedmiotem wynalazku jest dozownik mimośrodowy. W skład dozownika mimośrodowego wchodzi lej zasypowy (6), wewnątrz którego znajduje się ślimak pionowy (1) z osadzonym na nim w za pomocą połączenia przenoszącego moment obrotowy mieszadłem (2). Ślimak pionowy (1) sprzężony jest z silnikiem napędowym (3). Pod lejem zasypowym (6) znajduje się obudowa tulei (8), wewnątrz której znajduje się tuleja obrotowa wyposażona w uzębienie na jej zewnętrznym obwodzie i otwór mimośrodowy o średnicy większej niż średnica znajdującej się w niej części ślimaka pionowego (1). Uzębienie tulei obrotowej sprzężone jest z drugim silnikiem napędowym (13) przekładni, tudzież w części końcowej ślimak pionowy (1) przechodzi w sposób styczny przez otwór mimośrodowy tulei obrotowej oraz znajduje się w otworze zasypowym układu uplastyczniającego (14) a jego koniec znajduje się bezpośrednio nad ślimakiem przetwórczym.
(1 zastrzeżenie)
43889401