Przedmiotem zgłoszenia jest spieniacz lepiszcza asfaltowego, posiadający ogrzewaną obudowę zbiornika (1) ze spustem (1.1) w dolnej części, zaś na górnej powierzchni obudowy zbiornika (1) znajduje się pokrywa (2) posiadająca wlot asfaltu (2.1) i króciec wydmuchowy (2.2). Wewnątrz obudowy zbiornika (1) w kierunku pionowym znajduje się wał napędowy (3) podłączony do napędu. Do wału napędowego (3) zamocowane są łopaty mieszające (3.1, 3.2). Charakteryzuje się tym, że wał napędowy (3) posiada w swojej osi nieprzelotowy od góry, ze ścianą w jego dolnej części. Do otwartego końca nieprzelotowego otworu podłączone jest urządzenie tłoczące materiał spieniający. W ścianie wału napędowego (3) pomiędzy nieprzelotowym otworem a powierzchnią zewnętrzną znajdują się przelotowe otwory. Na wale napędowym (3) na wysokości przelotowych otworów zamocowana jest nieobrotowo i nieprzesuwnie tuleja (4), w której ścianie znajdują się przelotowe otwory (4.1). Tudzież przelotowe otwory wału napędowego (3) oraz przelotowe otwory (4.1) tulei (4) znajdują się na takiej samej wysokości. Korzystnie tuleja (4) jest tuleją stopniowaną (4), przy czym na stopniach znajdują się przelotowe otwory (4.1).
(2 zastrzeżenia)
44021201