Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do pomiaru chropowatości powierzchni podczas wiercenia, zwłaszcza kompozytów. Urządzenie to posiada mechanizm napędowy z silnikiem (1), do którego wału poprzez trzpień (2) zamocowane jest wiertło (3). Charakteryzuje się ono tym, że do mechanizmu napędowego zamocowana jest tuleja (4) w ten sposób, że trzpień (2) znajduje się w jej wnętrzu. Do tulei (4) zamocowana jest za pomocą sprężyny (5) głowica czujnika pomiaru chropowatości (6) połączonego z nadajnikiem (7).
(1 zastrzeżenie)
45165301