Przedmiotem zgłoszenia jest turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu i z obrotowymi łopatami, posiadająca wał (1) z zamocowanymi do niego ramą (2) i łopatami (3.1, 3.2, 3.3) rozmieszczonymi wokół osi obrotu wału (1) o stały kąt (α). Charakteryzuje się ona tym, że rama (2) zamocowana jest na stałe do wału (1) i wewnątrz ramy (2) zamocowany jest obrotowo wał wewnętrzny (4) o osi pokrywającej się z osią wału (1), na którym to wale wewnętrznym (4) zamocowane jest nieobrotowo koło stożkowe (5) sprzęgnięte z zestawem drugich kół stożkowych (6.1, 6.2, 6.3) zamocowanych nieobrotowo na osiach łopat (3.1, 3.2, 3.3), które osadzone są obrotowo w otworach znajdujących się w ścianach ramy (2). Przełożenie każdego koła z zestawu pierwszych kół stożkowych (6.1, 6.2, 6.3) z kołem stożkowym (5) wynosi 2:1. Kąt (β) pomiędzy osiami łopat (3.1, 3.2, 3.3) a osią wału (1) jest stały. Do wału wewnętrznego (4) zamocowane jest urządzenie do ustawiania położenia kątowego wału wewnętrznego (4) względem kierunku wiatru (8). Urządzeniem jest korzystnie ster kierunkowy (7).
(1 zastrzeżenie)
44705001