Przedmiotem zgłoszenia jest wiatrak reklamowy wychylany i z rozsuwanymi tablicami, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny. Charakteryzuje się on tym, że na wale pierwszego silnika elektrycznego, o osi ułożonej prostopadle do osi słupa (1) zamocowane są pierwszymi końcami ramiona wiatraka (3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Oś każdego z ramion wiatraka (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) ułożona jest prostopadle do osi silnika. W drugiej końcowej części każdego z ramion wiatraka (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zamocowana jest obrotowo tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), o osi obrotu ułożonej równolegle do osi pierwszego silnika elektrycznego. W dolnej części każdej z tablic reklamowych (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) zamocowany jest obciążnik. Słup (1) zamocowany jest w podstawie (6) mechanizmu posiadającej dwa równoległe ramiona, pomiędzy którymi zamocowany jest uchylnie uchwyt (7), który połączony jest z podstawą (6) za pomocą trzpieni zamocowanych współosiowo w bocznych ścianach uchwytu (7) i zamocowanych obrotowo w otworach znajdujących się w podstawie (6). Do bocznej ściany podstawy (6) zamocowany jest drugi silnik elektryczny (8) z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej podstawy (6). Do wału drugiego silnika elektrycznego (8) zamocowane jest koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem, ułożonym niewspółosiowo do osi koła. Trzpień znajduje się w rowku prowadzącym znajdującym się w ścianie bocznej uchwytu (7), zaś dłuższe ściany rowka prowadzącego są ułożone wzdłuż osi słupa (1). W drugiej końcowej części każdego z ramion wiatraka (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zamocowana jest przesuwnie wzdłuż osi ramienia wiatraka (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), za pomocą tulei tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Do każdego z ramion wiatraka (3.1 3.2, 3.3, 3.4) zamocowany jest osobny siłownik (11.1, 11.2, 11.3, 11.4), którego ruchomy koniec połączony jest z tuleją, na której osadzona jest obrotowo wokół osi równoległej do osi pierwszego silnika elektrycznego tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4).
(7 zastrzeżeń)
44652401