Przedmiotem zgłoszenia jest stanowisko do analizy wpływu niejednoczesności zamykania i otwierania styków łącznika wielofazowego na amplitudę przepięć przy obciążeniu indukcyjnym posiadające trzy łączniki jednofazowe (1, 2, 3), obciążenie indukcyjne połączone w gwiazdę lub trójkąt (4), detektor przejścia przez zero fazy odniesienia (5), mikroprocesorowy sterownik opóźnienia załączania lub wyłączania poszczególnych faz (6) i oscyloskop (7). Charakteryzuje się ono tym, że do każdego z łączników jednofazowych (1, 2, 3) podłączone jest zasilanie (1U, 1V 1W). Każdy z łączników jednofazowych (1, 2, 3), połączony jest poprzez zaciski (A, B, C) z obciążeniem (4) połączonym w gwiazdę lub w trójkąt o charakterze indukcyjnym. Do zacisków (A, B, C) podłączony jest oscyloskop (7), przy czym na linii zasilającej (1U) jedną z faz — fazę odniesienia, przed łącznikiem jednofazowym (1) podłączony jest zacisk (D), do którego podłączony jest detektor przejścia przez „0” fazy odniesienia (5) połączony z mikroprocesorowym sterownikiem opóźnienia załączania lub wyłączania poszczególnych faz (6), do którego podłączone są łączniki jednofazowe (1, 2, 3).
(1 zastrzeżenie)
44245401