Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw do ustalania odległości i kątów między płytkami. Posiada on postawę (1), w której znajdują się otwory (2), zaś na krawędziach podstawy (1) zamocowane są poprzez przewężenie płyty pomocnicze (3), posiadające na pierwszej bocznej krawędzi oraz zewnętrznej krawędzi trzpienie (4b), natomiast na drugiej bocznej krawędzi otwory. Płyty pomocnicze (3) na płaszczyźnie głównej płyty pomocniczej (3) posiadają przewężenie, przy czym na częściach płytek ustalających (3) zapisane są ich wysokości.
(2 zastrzeżenia)
43214901