W sposobie skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca uruchamia się zespoły wytwarzające siłę ciągu. Jednocześnie ustawia się niezależnie kąty (α) pomiędzy osiami (1) zespołów wytwarzających siłę ciągu a podłożem (3) od 0° do 360° w płaszczyźnie podłużnej. Kąty (β) pomiędzy osiami (1) zespołów wytwarzających siłę ciągu a podłożem (3) ustawia się od 0° do 360° w płaszczyźnie poprzecznej. Zwiększa się prędkość obrotową zespołów wytwarzających siłę ciągu i wznosi się statek powietrzny. Następnie uruchamia się zespół (2) napędowy o poziomym działaniu siły ciągu. Jednocześnie uruchomienia się zespół (2) napędowy o poziomym działaniu siły ciągu. Rozkręca się wirnik (4) nośny przy pomocy podzespołu (5) rozruchowego połączonego z zespołem (2) napędowym o poziomym działaniu siły ciągu.
(4 zastrzeżenia)
40786801