Przedmiotem zgłoszenia jest układ do pomiaru naciągu lin nośnych dźwigu osobowego o napędzie ciernym, który charakteryzuje się tym, że składa się z co najmniej trzech tensometrów ściskanych (1) w kształcie tulei, które znajdują się na końcówkach lin nośnych (2) dźwigu, które umieszczone są w otworach znajdujących się we wsporniku (3). Wspornik (3) zamocowany jest za pomocą śrub (4) do dolnych powierzchni dwóch symetrycznych poziomych belek górnych (5) prostokątnej ramy (6) dźwigu. Tensometry ściskane (1) stykają się górnymi powierzchniami z dolną powierzchnią wspornika (3). Na gwintowane końcówki lin nośnych (2) nakręcone są nakrętki (7), które stykają się z dolnymi powierzchniami tensometrów ściskanych (1). Tensometry ściskane (1) połączone są z centralą tensometryczną (8). Centrala tensometryczna (8) połączona jest ze sterowaniem dźwigu (9), który połączony jest z telefonem komórkowym (10).
(1 zastrzeżenie)
44782801