Przedmiotem zgłoszenia jest sposób utleniania kwasu tereftalowego do kwasu hydroksytereftalowego z użyciem wzbudnika do kawitacji hydrodynamicznej, który polega na tym, że wodę zawierającą kwas tereftalowego o stężeniu 50 µg/dm3 poddaje się procesowi kawitacji hydrodynamicznej przez okres od 50 do 90 min, korzystnie 60 min, pod ciśnieniem 8 bar, z użyciem wzbudnika kawitacji w postaci przegrody perforowanej.
(2 zastrzeżenia)