Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład, składające się z elementu (1) mocującego wykonanego z utwardzonej kompozycji klejowej w kształcie walca z zamocowaną rozłącznie w górnej części nakładką (5). Wewnątrz elementu (1) mocującego znajduje się połączenie adhezyjne w postaci korzenia (2) zęba połączonego za pomocą cementu (3) z wkładem (4). Wkład (4) posiada wystający element (6), który zamocowany jest w uchwycie (7) szczękowym pierwszym i poprzez przegub (8) w szczękach (9) pierwszych uchwytu maszyny wytrzymałościowej. Element (1) mocujący w dolnej części zamocowany jest w uchwycie (10) szczękowym drugim. Uchwyt (10) szczękowy drugi zamocowany jest w szczękach (11) drugich uchwytu maszyny wytrzymałościowej. Szczęki (9) pierwsze uchwytu maszyny wytrzymałościowej i szczęki (11) drugie uchwytu maszyny wytrzymałościowej są podłączone do urządzenia (12) pomiarowego.
(1 zastrzeżenie)
41313101