Przedmiotem zgłoszenia jest układ do fotokatalitycznej degradacji i usuwania antybiotyków ze ścieków obejmujący dozownik (1) reagentów (a, b), komorę reakcyjną (2), promienniki UV-C (3) pompę ścieków (4), zbiornik (5) reagentów (a, b) i dyspergator gazu (6). Charakteryzuje się ono tym, że dozownik (1) reagentów (a, b) jest dozownikiem inżektorowym i jego wlot podłączony jest do instalacji ścieków oczyszczonych z zawieszonych części stałych poprzez pompę ścieków (4), a doprowadzenie dozownika (1) reagentów (a, b) połączone jest ze zbiornikiem (5) reagentów (a, b), którymi są wodna zawiesina substancji fotokatalitycznej i wodny roztwór utleniacza. Wylot dozownika (1) reagentów (a, b) połączony jest z komorą reakcyjną (2) podzieloną pierwszą przegrodą przelewową (2.1) na dwie części. Ściany komory reakcyjnej (2) wykonane są materiału przepuszczającego promieniowanie UV-C. Na zewnętrznej stronie ścian komory reakcyjnej (2) zainstalowane są promienniki UV-C (3). W dole pierwszej części komory reakcyjnej (2) znajduje się dyspergator gazu (6), a wewnątrz drugiej części komory reakcyjnej (2) znajduje się generator ultradźwięków (7). W końcu drugiej części komory reakcyjnej (2) zamontowana jest druga przegroda przelewowa (2.2). W górze komory reakcyjnej (2) zainstalowany jest wyciąg gazu (8), który poprzez pompę gazu (9) połączony jest z dyspergatorem gazu (6). Za drugą przegrodą przelewową (2.2) komory reakcyjnej (2), na drodze przepływu ścieków znajdują się kolejno pompa cieczy (10) i hydrocyklon (11), którego wylew połączony jest poprzez rozdzielacz (12) ze zbiornikiem użytej substancji fotokatalitycznej (13) oraz ze zbiornikiem (5) reagentów (a, b). Przelew hydrocyklonu (11) połączony jest z filtrem cieczy (14).
(4 zastrzeżenia)
44167901