Głowica do pomiaru natężenia padających promieni świetlnych i położenia źródła tych promieni składa się z podstawy (1), do której zamocowana jest dolnym końcem oś, na której górnym końcu zamocowana jest płyta. Na górnej powierzchni płyty zamocowane są czujniki promieniowania świetlnego ułożone na linii okręgu, połączonych z modułem odbiorczym. W na osi pod płytą znajduje się silnik z zewnętrznym rotorem, z zamocowanym do niego za pomocą łączników  kopułą (8), która na swojej powierzchni posiada otwór z soczewką (9).
(1 zastrzeżenie)
43359301