Przedmiotem zgłoszenia jest rama z żaluzją, posiadająca prostopadłościenną ramę o zarysie prostokąta, która składa się z profilu górnego (1), profili bocznych (2, 3) oraz profilu dolnego (4), zaś pomiędzy profilami bocznymi (2, 3) zamocowane są obrotowo blendy (5) za pomocą trzpieni mocujących zamocowanych, do ścian bocznych blend (5) w ich osiach i osadzonych w profilach bocznych (2, 3) ramy. Na pierwszych powierzchniach osłonowych blend (5) znajdują się panele fotowoltaiczne PV podłączone do odbiornika prądu. Istotą wynalazku jest to, że w profilu dolnym (4) ramy w pobliżu końca blendy (5) zainstalowany jest krokowy silnik elektryczny (7), na którego wale osadzona jest nieobrotowo tarcza (8.1), z zamocowanym do niej niewspółosiowo do osi wału trzpieniem (9a), który połączony jest z końcową częścią listwy sterującej (9). Oś listwy sterującej (9) ułożona jest prostopadle do osi trzpieni mocujących blend (5). Trzpień mocujący blendy (5) osadzony jest nieobrotowo w drugiej tarczy (8.2), do której zamocowany jest obrotowo i niewspółosiowo do trzpienia mocującego drugi trzpień, który zamocowany jest do listwy sterującej, równolegle do osi trzpienia mocującego. Na drugich powierzchniach osłonowych blend (5) zamocowane są wyświetlacze LED tudzież silnik krokowy (7) oraz wyświetlacze LED podłączone są do modułu sterującego (11). Korzystnie do modułu sterującego (11) podłączony jest czujnik ruchu (12). Wskazane jest gdy moduł sterujący (11) wyposażony jest w bezprzewodowy komunikator współpracujący z pilotem. Opcjonalnie moduł sterujący (11) podłączony jest czujnikiem natężenia światła (13).
(4 zastrzeżenia)
44553001