Urządzenie do przemieszczania osób i towarów posiadające sterownik, źródło zasilania, kontroler oraz platformę (1) z otworami (15), w których zamocowane są sprężarki powietrza (2), charakteryzuje się tym, że do platformy (1) zamocowane są nad otworami (15) górne kierownice powietrza (6), zaś do platformy (1) pod otworami (15) zamocowane są dolne kierownice powietrza (7). Do górnych kierownic powietrza (6) i dolnych kierownic powietrza (7) zamocowane są listwy boczne (8). Pomiędzy górnymi kierownicami powietrza (6) na platformie (1) znajdują się powierzchnie rozprężenia (12). Pomiędzy dolnymi kierownicami powietrza (7) na platformie (1) znajdują się powierzchnie spiętrzenia. Natomiast pomiędzy powierzchniami rozprężenia (12) na platformie (1) znajduje się powierzchnia robocza (14). Do dolnej części platformy (1) pod powierzchnią roboczą (14) zamocowana jest obudowa, w której znajduje się sterownik podłączony do źródła zasilania i połączony z kontrolerem, akcelerometrem, sprężarkami powietrza (2) i modułem GPS. Sposób przemieszczania osób i towarów polega na tym, że siłę nośną wytwarza się za pomocą sprężarek powietrza (2), które generują przepływ powietrza pobieranego przez górne kierownice powietrza (6) w kierunku równoległym do powierzchni rozprężenia (12). Następnie sprężone powietrze kieruje się przez dolne kierownice powietrza (7) w kierunku równoległym do powierzchni spiętrzenia.
(3 zastrzeżenia)
43972501