Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału, charakteryzuje się tym, że dokonuje się go podczas przemieszczania się ze stałą prędkością liniową kabla (1) w kanale (2) wykonanym z elastycznego tworzywa polimerowego, który mocuje się w urządzeniu (3) napędowo - pomiarowym i wprowadza się do wnętrza kanału (2), zaś do dolnego końca kabla (1) zamocowuje się na stałe obciążnik (4), zaś do powierzchni bocznej kanału (2) dociska się dwie rolki (6) dociskowe o promieniu (R), przy czym rolki (6) dociskowe są umieszczone naprzemiennie i przemieszczają się w kierunku prostopadłym do osi kabla (i) na odległość (x) powodując wygięcie kanału (2) przy styku jednostronnym z kablem (1), przy czym styk jest na dwóch odcinkach krzywoliniowych o długości wynikającej z wartości promienia (R) rolki (6) dociskowej i odległości (x) przemieszczenia się rolki (6) dociskowej od położenia początkowego.
(2 zastrzeżenia)
39501401