Przedmiotem wynalazku jest klimatyzator rurowy ze zraszaczem. Charakteryzuje się on tym, że składa się z rury doprowadzającej powietrze (1.1) zamocowanej do pierwszej podstawy pierścienia klimatyzatora (2) z rozmieszczonymi na jego obwodzie zwężającymi się przelotowymi otworami. W tworach znajdują się ogniwa Peltiera. Do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się po zewnętrznej stronie pierścienia klimatyzatora (2) zamocowane są pierwsze radiatory (4). Do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się po wewnętrznej stronie pierścienia klimatyzatora (2) zamocowany jest drugi pierścień, do którego wewnętrznej powierzchni podłączone są jednym końcem drugie radiatory (6) skierowane w stronę osi drugiego pierścienia i w których znajdują się kanały zakończone otworami zraszającymi. Wewnątrz drugiego pierścienia na jego obwodzie znajduje się kanał, który połączony jest poprzez kanały w drugich radiatorach (6) z otworami zraszającymi. Kanał wewnątrz drugiego pierścienia połączony jest z systemem doprowadzania cieczy. Do drugiej podstawy pierścienia klimatyzatora (2) zamocowana jest rura odprowadzająca powietrze (1.2).
(1 zastrzeżenie)
43841701