Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do regulowanego podawania paliwa stałego do paleniska pieca albo kotła posiadające ramę i płyty. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z płyt (1.1, 1,2), z których każda zamocowana jest obrotowo pierwszym bokiem (1.1.1, 1,2.1) do jednej z dwóch przeciwległych bocznych ściany ramy (2). Pierwsza płyta (1.1) swoim przeciwległym drugim bokiem (1.1.2) wsparta jest na wypuście (3.1) zamocowanym do powierzchni bocznej wewnętrznej osi (3) osadzonej w środkowej części ramy (2) i ułożonej równolegle do drugiego boku (1.1.2) pierwszej płyty (1.1) oraz do drugiego boku (1.2.2) drugiej płyty (1.2). Druga płyta (1.2) swoim przeciwległym drugim bokiem (1.2.2) wsparta jest na wypuście (4.1) zamocowanym do powierzchni bocznej zewnętrznej osi (4) w kształcie tulei osadzonej współosiowo na wewnętrznej osi (3). Każda z osi (3, 4) posiada niezależny mechanizm sterowania jej kątem obrotu. Boczna ściana ramy (2) od strony pierwszego boku (1.1.1, 1.2.1 ) płyt (1.1, 1.2) jest zabudowana, a w zabudowie nad pierwszym bokiem (1.1.1, 1.2.1) płyt (1.1, 1.2) znajduje się otwór dostarczania paliwa. Równolegle do bocznej ściany ramy (2) od strony pierwszego boku (1.1.1, 1.2.1) płyt (1.1, 1.2), pod albo nad otworem dostarczania paliwa zamocowana jest zasuwa (5.1, 5.2), do której górnej krawędzi zaczepione jest pierwszym końcem cięgno (6.1, 6.2), które przełożone jest przez rolkę (7.1, 7.2) zamocowaną do ramy (2) powyżej otworu dostarczania paliwa i cięgno (6.1, 6.2) zamocowane jest drugim końcem do drugiego boku (1.1.2, 1.2.2) płyt (1.1, 1.2).
(5 zastrzeżeń)
44615101