Urządzenie do zwiększania stabilności, zwłaszcza pojazdów ciężarowych, które mocowane jest w zabudowie (1.1) pojazdu ciężarowego (1), charakteryzuje się tym, że składa się z co najmniej dwóch jednakowych zespołów klap powietrznych. Każdy zespół klapy powietrznej składa się z osłony zewnętrznej (4) połączonej z osłoną wewnętrzną i obrotowej klapy powietrznej (3) zamocowanej na zawiasie sprężynowym w postaci tulei obrotowej, na której umieszczone są z jednej strony sworzeń pierwszy i trzpień pierwszy, pomiędzy którymi umieszczona jest sprężyna pierwsza. Z drugiej strony na tulei obrotowej umieszczone są sworzeń drugi i trzpień drugi, pomiędzy którymi znajduje się sprężyna druga. Sworzeń pierwszy i sworzeń drugi zawiasu sprężynowego zamocowane są za pomocą zacisków sworzni w gniazdach sworzni, które znajdują się w górnej części osłony wewnętrznej po obu stronach. Jeden zespół klapy powietrznej zamocowany jest w otworze na lewej ścianie zabudowy (1.1) pojazdu ciężarowego (1). Drugi zespół klapy powietrznej zamocowany jest w otworze na prawej ścianie zabudowy (1.1) pojazdu ciężarowego (1).
(1 zastrzeżenie)
44294801