Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest sterowane urządzenie do magazynowania ciepła zawierające izolowany termicznie dwukomorowy zbiornik wody (1), w którym znajduje się sztywna, uszczelniona i przemieszczalna względem jego ścian termoizolacyjna przegroda (2), która dzieli zbiornik wody (1) na komorę pierwszą (A) schłodzonej wody i komorę drugą (B) ciepłej wody. Poza zbiornikiem wody (1) komora pierwsza (A) schłodzonej wody połączona jest z komorą drugą (B) ciepłej wody poprzez pompę obiegową (3) i podgrzewacz wody (4). Do komory pierwszej (A) schłodzonej wody podłączona jest rura doprowadzająca wodę, a do komory drugiej (B) ciepłej wody przez rurę odprowadzającą wodę podłączona jest pompa odprowadzająca (5). W rurze doprowadzającej wodę do komory pierwszej (A) schłodzonej wody i w rurze odprowadzającej wodę z komory drugiej (B) ciepłej wody umieszczone są odpowiednio czujniki temperatury (6.1, 6.2), które wraz z pompą obiegową (3) i pompą odprowadzającą (5) połączone są ze sterownikiem (7). Charakteryzuje się ono tym, że zbiornik wody (1) jest w postaci pionowo ustawionego półwalca. Przegroda (2) ma prostokątny kształt, jest pionowo ułożona i przymocowana jest jednym z boków do zawiasu (8) o pionowej osi obrotu, który zamontowany jest w środku płaskiej bocznej ściany zbiornika wody (1). W boku przegrody (2) niezamocowanym do zawiasu (8) umieszczony jest czujnik położenia (9) przegrody (2), który połączony jest ze sterownikiem (7). Pompa odprowadzająca (5) połączona jest poprzez wymiennik ciepła (10) i rurę doprowadzającą wodę z komorą pierwszą (A) schłodzonej wody.
(1 zastrzeżenie)
45445001