Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego, polega na tym, że odcinek pomiarowy kabla (1) umieszcza się w rurze (2) osłonowej, którą opasuje się na koło o promieniu (R) wyznaczone przez zderzaki (4) promieniowe zamocowane na końcach prowadnic (3). Końce rury (2) osłonowej umieszcza się w uchwytach (6) mocujących przemieszczających się w prowadnicach (5) liniowych, zaś do jednego końca odcinka pomiarowego kabla (1) mocuje się obciążnik (15) pomiarowy, a drugi koniec odcinka pomiarowego kabla (1) przeprowadza się przez przetwornik (12) tensometryczny siły i montuje się w układzie (13) napędowym.
(3 zastrzeżenia)
40979101