Przedmiotem wynalazku jest proekologiczny przystanek autobusowy z wiatą posiadającą ściany i zadaszenie, zlokalizowany w zatoce przystankowej. Charakteryzuje się on tym, że w obrębie zatoki, w miejscu zatrzymywania się autobusów, jest zagłębiona komora, w której umieszczona jest poduszka pneumatyczna (1) posiadająca wlot i wylot powietrza, na której ułożona jest płyta najazdowa (2). Na wlocie powietrza do poduszki pneumatycznej (1) znajduje się filtr powietrza (3), turbina powietrzna (4) połączona z generatorem elektrycznym (5) i pierwszy zawór zwrotny (6). Na wylocie powietrza z poduszki pneumatycznej (1) znajduje się drugi zawór zwrotny (7) i zbiornik sprężonego powietrza (8) z zaworem redukcyjnym (9), który połączony jest z wlotem dozownika inżektorowego (10). Doprowadzenie wody do dozownika inżektorowego (10) połączone jest ze zbiornikiem retencyjnym (11). Wylot dozownika inżektorowego (10) połączony jest z układem dysz (12) zamontowanych w zadaszeniu nad wejściem do wiaty. Zbiornik retencyjny (11) połączony jest poprzez filtr wody (13) i rurę spustową (14) z rynną (15) znajdującą się na krawędzi zadaszenia wiaty.
(5 zastrzeżeń)
44054801