Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie wytłaczania tworzyw polimerowych. Układ posiada wytłaczarkę (10) z wężownicą (10.1), za którą znajduje się wanna chłodząca (1) i charakteryzuje się tym, że wanna chłodząca (1) podłączona jest swoim wylotem cieczy chłodzącej do wlotu parownika (2.1) pompy ciepła (2), który z kolei połączony jest swoim wylotem z wlotem pompy obiegowej (3) dolnego źródła, połączonej wylotem z zaworem zwrotnym (4) i termometrem (5) cieczy dolnego źródła do wlotu wanny chłodzącej (1). W pompie ciepła (2) wylot czynnika roboczego parownika (2.1) połączony jest przez kompresor (2.2) z wlotem czynnika roboczego skraplacza (2.3), którego wylot czynnika roboczego połączony jest przez zawór rozprężny (2.4) z wlotem czynnika roboczego parownika (2.1). Wylot cieczy grzewczej skraplacza (2.3) pompy ciepła (2) połączony jest przez pompę obiegową (6) górnego źródła, przepływowy podgrzewacz (7) górnego źródła, zawór zwrotny (8) górnego źródła, termometr cieczy (9) górnego źródła do wlotu wężownicy (10.1) wytłaczarki (10), który to wylot wężownicy (10.1) wytłaczarki (10) podłączony jest do wlotu cieczy podgrzewającej skraplacza (2.3) pompy ciepła (2). Sposób polega na tym, że ciecz chłodzącą z wylotu wanny chłodzącej (1), o temperaturze w zakresie od 35°C do 45°C doprowadza się do wlotu parownika (2.1) pompy ciepła (2), w którym ochładza się ją do temperatury w zakresie od 10°C do 20°C i przesyła się do wlotu wanny chłodzącej (1). Energię uzyskaną w parowniku (2.1) przekazuje się przez czynnik roboczy płynący przez kompresor (2.2) do skraplacza (2.3), w którym nagrzewa się ciecz grzewczą do temperatury w zakresie od 100°C do 120°C. Następnie przekazuje się tą ciecz do przepływowego podgrzewacza górnego źródła (7), w którym w zależności od wytłaczanego materiału, podgrzewa się ją do temperatury w zakresie od 160°C do 240°C i przesyła się ją do wężownicy (10.1) wytłaczarki (10), gdzie ochładzana jest do temperatury w zakresie od 80°C do 100°C i przekazywana do wlotu skraplacza (2.3) pompy ciepła (2).
(2 zastrzeżenia)
45116801