Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm wychylania uchwytu wiszącej tablicy reklamowej, zamocowany na belce znajdującej się pomiędzy podporami, przy czym do mechanizmu zamocowany jest uchwyt w postaci pręta skierowany ku dołowi, do którego zamocowana jest tablica reklamowa. Mechanizm charakteryzuje się tym, że uchwyt (5) zamocowany jest w korpusie (1) w postaci ceownika, który posiada dwie ściany boczne zaś do jednej z nich od zewnętrznej strony zamocowany jest silnik elektryczny (2) z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej i podstawy korpusu (1). Do wału silnika elektrycznego (2) zamocowane jest koło (3) ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem (4.1), ułożonym niewspółosiowo do osi koła (3) tudzież trzpień (4.1) znajduje się w rowku znajdującym się w górnej części uchwytu (5). Dłuższe ściany rowka są ułożone wzdłuż osi uchwytu (5). Górna część uchwytu (5) znajduje się pomiędzy ścianami bocznymi korpusu (1). Pod rowkiem do uchwytu (5) prostopadle do jego osi zamocowana jest tuleja (6), w której znajduje się trzpień (7) osadzony obrotowo w otworach znajdujących się w ścianach bocznych korpusu (1). Opcjonalnie silnik elektryczny (2) jest silnikiem krokowym połączonym z modułem sterującym. Silnik elektryczny (2) podłączony jest do modułu sterującego, który podłączony jest do czujnika ruchu.
(3 zastrzeżenia)
44458101