Przedmiotem zgłoszenia jest wysokotemperaturowy reaktor jądrowy składający się z obudowy reaktora (1) z wlotem gazowego chłodziwa i wylotem gazowego chłodziwa oraz warstwą reflektora (2) i rdzeniem reaktora (3), w którym znajdują się sferyczne elementy paliwowe (4) i pręty kontrolne (5) w prowadnicach (6) oraz moderator w postaci sferycznych elementów grafitowych (7). Charakteryzuje się on tym, że od wewnętrznej strony cylindrycznej obudowy reaktora (1) z podstawami w kształcie stożka umieszczona jest warstwa reflektora (2), za którą znajduje się przestrzeń z przepływającym chłodziwem (8) otaczająca rdzeń reaktora (3) i połączona z doprowadzeniem chłodziwa (8.1) w dolnej podstawie reaktora i z odprowadzeniem chłodziwa (8.2) w górnej podstawie reaktora. Rdzeń reaktora (3) połączony jest z doprowadzeniem (3.1) sferycznych elementów paliwowych (4) w górnej podstawie reaktora i z odprowadzeniem (3.2) sferycznych elementów paliwowych (4) w dolnej podstawie reaktora. W osi rdzenia reaktora (3) umieszczona jest cylindryczna pierwsza rura (9), w której znajduje się moderator. Pierwsza rura (9) posiada perforowane ściany i w górnej podstawie reaktora połączona jest z doprowadzeniem (9.1) moderatora a w dolnej podstawie reaktora połączona jest z odprowadzeniem (9.2) moderatora. Pierwsza rura (9) połączona jest z odprowadzeniem (3.2) sferycznych elementów paliwowych (4). Pierwsza rura (9) w dolnej podstawie reaktora połączona jest z wlotem gazowego chłodziwa (9.3) a w górnej podstawie reaktora połączona jest z wylotem gazowego chłodziwa (9.4). Wewnątrz pierwszej rury (9) znajduje się druga rura (10), której wlotowy koniec połączony jest z wlotem podgrzanego gazowego chłodziwa (10.1) znajdującym się w górnej podstawie reaktora, a wylotowy koniec znajduje się w środkowej części pierwszej rury (9). Wokół pierwszej rury (9) znajdują się sferyczne elementy paliwowe (4) oraz symetrycznie rozmieszczone pręty kontrolne (5) umieszczone w prowadnicach (6).
(3 zastrzeżenia)
44111701