Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do samoczynnego dozowania paliwa stałego do komory spalania w piecu albo kotle posiadające ramę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z ramy (1) z zabudowaną ścianą z otworem połączonym z wylotem zbiornika paliwa (2) zamykanym klapą (3) zamocowaną do bocznej powierzchni wału (4). Wał (4) zamocowany jest obrotowo do ściany zbiornika paliwa (2). Na wale (4) osadzone jest koło zębate (5) zazębione z listwą zębatą (6.1) połączoną z częścią tłoczyska (6) znajdującą się poza pionowo ułożonym cylindrem (7). Druga część tłoczyska (6) z tłokiem (6.2) umieszczona i uszczelniona jest w cylindrze (7). Pomiędzy tłokiem (6.2) a dnem (7.1) cylindra (7), przez którego uszczelniony otwór prowadzone jest tłoczysko (6) znajduje się sprężyna (8). Do cylindra (7) przed tłokiem (6.2) podłączony jest za pomocą rury (9) zbiornik medium (10) znajdujący się wewnątrz ramy (1) w obszarze komory spalania.
(2 zastrzeżenia)
44687501