Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm do optymalnego pozycjonowania ramy nośnej, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych posiadający pionowy słup (1) zamocowany do przytwierdzonej do podłoża podstawy, na którego końcu znajduje się przegub (2), do którego przymocowana jest rama nośna (3). Charakteryzuje się on tym, że przegub (2), jest przegubem kulowym, zaś w ramie nośnej (3) zamontowana jest prowadnica liniowa (4), w której umieszczony jest przesuwnie pręt (5), do którego końca znajdującego się poza obszarem ramy nośnej (3) zamocowany jest wózek napędowy (6), którego koła ułożone są na wygiętej w łuk wyprofilowanej prowadnicy (7), której końce przymocowane są do podłoża symetrycznie po obydwóch stronach słupa (1).
(2 zastrzeżenia)
44438701