Przedmiotem zgłoszenia jest miernik kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła propagującego w światłowodzie oraz sposób pomiaru kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji. Miernik kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego, w którym światło spolaryzowane, którego kąt obrotu płaszczyzny polaryzacji jest mierzony, przesyłane jest poprzez światłowód (2) charakteryzuje się tym, że do złącza (1) przyłączony jest światłowód (2) ze znajdującą się w jego rdzeniu światłowodową skośną siatką Bragga (3). Drugi koniec światłowodu (2) podłączony jest do analizatora widma optycznego (4), który połączony jest z modułem obliczeniowym (6).
(3 zastrzeżenia)
44654601