Przedmiotem zgłoszenia jest układ uplastyczniający wytłaczarki ślimakowej, posiadający cylinder wytłaczarki (1), w którym zamocowany jest ślimak (2). Charakteryzuje się on tym, że w ścianie cylindra wytłaczarki (1) znajdują się otwory o osiach rozmieszczonych promieniowo w stosunku do osi cylindra wytłaczarki (1). W każdym z tych otworów znajduje się cylinder prowadzący, wykonany z materiału nieferromagnetycznego, z zamocowanym w nim od zewnętrznej strony cylindra wytłaczarki (1) elektromagnesem. W cylindrze prowadzącym od strony wewnętrznej cylindra wytłaczarki (1) znajduje się tłok z zamocowanym do jego podstawy od zewnętrznej strony cylindra wytłaczarki (1) magnesem tudzież cylinder prowadzący posiada ograniczniki (3.1) całkowitego wysunięcia się tłoka z cylindra prowadzącego. Korzystnie tłok posiada na swoich bokach kształtki prowadzące w postaci rowków (5.1), w których znajdują się ograniczniki (3.1) cylindra prowadzącego. Tłok prowadzący posiada na swoim końcu znajdującym się od strony ślimaka (2) powierzchnię ograniczoną przez łuk o promieniu R1 odpowiadającemu promieniowi wewnętrznej powierzchni cylindra wytłaczarki (1).
(3 zastrzeżenia)
44367601