Przedmiotem wynalazku jest ekologiczna wiata przystankowa posiadająca ściany i zadaszenie. Charakteryzuje się ona tym, że na krawędzi zadaszenia zainstalowana jest rynna (1), która połączona jest rurą spustową (2) ze zbiornikiem retencyjnym (3). Zbiornik retencyjny (3) rurą odprowadzającą wodę (4) połączony jest poprzez podgrzewacz wody (5), pierwszy filtr wody (6) i pompę wody (7) ze zraszaczami (8) zielonej ściany (9) będącej ścianą wiaty. Na zieloną ścianę (9) skierowane są dysze nawiewne (10), które przewodem powietrza połączone są z klimatyzatorem składającym się z filtra powietrza (11), wentylatora (12) oraz nagrzewnicy powietrza (13). W podłożu zielonej ściany (9) znajduje się czujnik wilgotności (14) oraz wewnątrz wiaty znajduje się czujnik temperatury (15), które skomunikowane są ze sterownikiem (16), który skomunikowany jest z podgrzewaczem wody (5), pompą wody (7) i z nagrzewnicą powietrza (13).
(5 zastrzeżeń)
44012101