Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do mocowania belek na wzbudniku elektromechanicznym o regulowanej długości. Charakteryzuje się on tym, że składa się z dwóch par profili które są ułożone do siebie równolegle parami i zamocowane są rozłącznie do uchwytu wzbudnika. Każdy z profili posiada przelotowy otwór. Do każdego z profili zamocowana jest rozłącznie płyta mocująca (2). Pomiędzy parami płyt mocujących (2) znajdują się tuleje dystansujące (3) oraz w każdej z płyt (2) znajduje się pierwszy otwór przelotowy z zamocowanym w nim pierwszym łożyskiem (4). W każdej parze pierwszych łożysk (4) zamocowane są końce wałka zaciskającego (5) z rowkiem biegnącym wzdłuż jego osi, w którego podstawie znajdują się otwory montażowe z wkręconymi w nie śrubami (6) z osadzoną na nich blachą dociskającą (7). Nad pierwszym otworem w każdej z płyt (2) znajduje się drugi otwór przelotowy, w którym zamocowane jest drugie łożysko (8). W każdej parze drugich łożysk (8) zamocowane są końce wałka (9) z przelotowym rowkiem biegnącym wzdłuż jego osi oraz prostopadle ułożonymi do niego otworami na śruby montażowe (10).
(2 zastrzeżenia)
43883701