Przedmiotem zgłoszenia jest sposób usuwania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków przemysłowych, który charakteryzuje się tym, że ścieki kawituje się hydrodynamicznie przez okres od 30 do 75 min, korzystnie 75 min, pod ciśnieniem 5 bar, z użyciem wzbudnika kawitacji w postaci przegrody perforowanej z dziewięcioma rozmieszczonymi centrycznie cylindrycznymi otworami o średnicy 1 mm.
(1 zastrzeżenie)