Przedmiotem wynalazku jest sterowane urządzenie do oczyszczania i sterylizacji powietrza wewnętrznego składające się z obudowy (1) z wlotem powietrza (1.1) w dolnej części obudowy (1) i wylotem powietrza (1.2) w górnej części obudowy (1), w której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą fotokatalityczną, zaś nad wlotem powietrza (1.1) umieszczone są kolejno filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2), wentylator osiowy (3) oraz zamocowany osiowo promiennik UV-C (4). Charakteryzuje się on tym, że nad pierwszym wentylatorem osiowym (3) zamocowany jest filtr elektrostatyczny (5), nad którym do wewnętrznej powierzchni obudowy (1) zamocowane są kierownice powietrza (6), zaś nad promiennikiem UV-C (4) znajduje się filtr powietrza z węglem aktywnym (7) oraz jonizator powietrza (8).
(4 zastrzeżenia)
43840601