Przedmiotem zgłoszenia jest ruszt, zwłaszcza grilla z czujnikami pomiaru temperatury z układem filtrów dopasowanych, posiadający pręty. Charakteryzuje się on tym, że składa się z prętów (1) ułożonych w kratownicę, zaś w osi pręta (1) znajduje się otwór przelotowy (1.1), w którym ułożony jest światłowód (2.1, 2.2, 2.3) z zapisanymi siatkami Bragga (B). Pierwszy koniec każdego ze światłowodów (2.1, 2.2, 2.3) podłączony jest do osobnego eliminatora odbicia wstecznego (6.1, 6.2, 6.3), a drugi koniec każdego ze światłowodów (2.1, 2.2, 2.3) podłączony jest do wyprowadzeń splittera optycznego (3), którego przeciwległe wyprowadzenie podłączone jest do wejścia cyrkulatora optycznego (4), do którego podłączone jest źródło światła (5). Wyjście cyrkulatora optycznego (4) podłączone jest do układu filtrów dopasowanych (7), który jest podłączony do urządzenia odczytującego (8) pozwalającego na odczyt temperatury na podstawie przesunięcia centralnych długości fali czujników, przy czym równolegle do osi pręta (1) znajdują się dwa kanały przelotowe, gdzie do pierwszego końca każdego z nich podłączony jest przewód doprowadzający ciecz (7), a do drugiego końca przewód odprowadzający ciecz (8).
(1 zastrzeżenie)
45143401