Uchwyt do mocowania cienkościennych elementów płaskich, zwłaszcza do obróbki laserowej charakteryzuje się tym, że składa się z prostopadłościennej podstawy (1), w której górnej powierzchni rozmieszczone są równolegle na ¼ i ¾ długości podstawy (1) jednakowe rowki teowe (2). Na podstawie (1) znajdują się cztery bloki ustalające (3), po dwa na każdy rowek teowy (2), przy czym każdy z bloków ustalających (3) ma postać wielościanu o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. W dolnej powierzchni każdego z bloków ustalających (3) znajdują się na całej długości równomiernie rozmieszczone, jednakowe gwintowane, nieprzelotowe otwory (4). W otwory (4) bloków ustalających (3) wkręcone są cztery śruby ustalające (5) z łbami okrągłymi płaskimi, po jednej na każdy blok ustalający (3). Łby śrub ustalających (5) wpasowane są w rowki teowe (2) w podstawie (1). Na górnych powierzchniach bloków ustalających (3) znajdują się prostopadłościenne bloczki dociskowe (6). Do górnych powierzchni bloczków dociskowych (6) i bocznych powierzchni bloków ustalających (3) zamocowane są za pomocą dwóch śrub mocujących (7) kątowniki (8a i 8b), a do zewnętrznych powierzchni kątowników (8a i 8b) zamocowane są na stałe cztery uchwyty oczkowe (9), po dwa na każdy kątownik (8a i 8b). Pomiędzy kątownikami (8a i 8b) w uchwytach oczkowych (9) zamocowane są sprężyny skrętne (10), które zablokowane są w uchwytach oczkowych (9) za pomocą sworzni (11) zakończonych z jednej strony pierścieniami osadczymi (12).
(1 zastrzeżenie)
44842301