Stojak reklamowy składa się z wspornika pionowego o przekroju okrągłym, który w dolnej części posiada cztery naprzeciwległe  nóżki wspornika pionowego o przekroju okrągłym (2) zaokrąglone ku dołowi, zaś w górnej części posiada dwie tulejki ślizgowe górną i dolną do każdej z których za pomocą czterech naprzeciwległych poprzeczek (8) są przymocowane na stałe w środkowej części każdego z boków kwadratowe ramy (4), do których są przymocowane na stałe cztery prostokątne tablice ogłoszeniowe (3), zaś nad tulejką ślizgową dolną do wspornika pionowego o przekroju okrągłym jednym końcem zamocowany jest na stałe wspornik, na którego drugim końcu zamocowany jest na stałe silnik elektryczny (5) z kołem zębatym silnika, które jest połączone za pomocą pasa przekładni zębatej (6b) z kołem zębatym (6a), zaś koło zębate (6a) połączone jest na stałe z tulejką ślizgową dolną w jej górnej części.
(1 zastrzeżenie)
12926101