Urządzenie składające się z konstrukcji nośnej i usytuowanego na niej zespołu badawczego charakteryzuje się tym, że konstrukcję nośną stanowią podstawa (1) z kółkami (2), słupek (3) osadzony na podstawie (1), dwie ramy (4) z belką poprzeczną (5) połączone na stałe ze słupkiem (3) a zespół badawczy stanowią zestaw siłowników pneumatycznych (6) umocowanych na płycie nośnej (7) osadzonej rozłączne na belce poprzecznej (5) składający się z siłownika ciśnienia wstępnego (9) z zaworem redukcyjnym (10) i dwóch siłowników ciśnienia podstawowego (11) z zaworem redukcyjnym (12), suport usytuowany nad zestawem siłowników (6) utworzony z dwóch prowadnic wałkowych (13) przytwierdzonych swymi końcami na stałe do ramy (4) i płyty naciskowej (14) osadzonej przesuwnie na prowadnicach wałkowych (13) i z pompy hydraulicznej (16) osadzonej swym korpusem (17) na ramie (4) i z jednej strony sprzężonej tłoczyskiem (18) z płytą naciskową (14) a z drugiej wyposażonej w króciec (19) z manometrem (20) służący do mocowania próbki (21).
(7 zastrzeżeń)
44175301