Przedmiotem zgłoszenia jest wiatrak reklamowy obracany, podnoszony, wychylany oraz z rozsuwanymi tablicami, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny (2). Charakteryzuje się on tym, że na wale pierwszego silnika elektrycznego (2), o osi ułożonej prostopadle do osi słupa (1) zamocowane są pierwszymi końcami ramiona (3.1, 3.3). Oś każdego z ramion (3.1, 3.3) ułożona jest prostopadle do osi silnika elektrycznego (2). W drugiej końcowej części każdego z ramion (3.1, 3.3) zamocowana jest obrotowo tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) o osi obrotu ułożonej równolegle do osi pierwszego silnika elektrycznego (2). W dolnej części każdej z tablic reklamowych (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) zamocowany jest obciążnik. Słup (1) zamocowany jest w pierwszej podstawie (6) mechanizmu posiadającej dwa równoległe ramiona, pomiędzy którymi zamocowany jest uchylnie uchwyt (7), który połączony jest z podstawą (6) za pomocą trzpieni, zamocowanych współosiowo w bocznych ścianach uchwytu (7) i zamocowanych obrotowo w otworach znajdujących się w podstawie (6) tudzież do bocznej ściany podstawy (6) zamocowany jest drugi silnik elektryczny (8) z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej podstawy (6). Do wału drugiego silnika elektrycznego (8) zamocowane jest koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem ułożonym niewspółosiowo do osi koła. Trzpień znajduje się w rowku prowadzącym znajdującym się w ścianie bocznej uchwytu (7), zaś dłuższe ściany rowka prowadzącego są ułożone wzdłuż osi słupa (1). Pierwsza podstawa (6) zamocowana jest na płycie (11) zamocowanej na końcu drugiego słupa (12), który zamocowany jest obrotowo w dolnej części drugiej podstawy (13) oraz drugi słup (12) połączony jest za pomocą przekładni (14), korzystnie zębatej z wałem trzeciego silnika elektrycznego (15) zamocowanego do drugiej podstawy (13) tudzież druga podstawa (13) zamocowana jest za pomocą pierwszego siłownika (16) i słupów prowadzących (17) do trzeciej podstawy (18). W drugiej końcowej części każdego z ramion (3.1, 3.3) zamocowana jest przesuwnie wzdłuż osi ramienia, za pomocą tulei tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), tudzież do każdego z ramion (3.1, 3.3) zamocowany jest osobny drugi siłownik (19.2, 19.4), którego ruchomy koniec połączony jest z tuleją, na której osadzona jest obrotowo wokół osi równoległej do osi pierwszego silnika elektrycznego (2) tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4).
(11 zastrzeżeń)
44653101