Przedmiotem zgłoszenia jest obroża ze źródłem światła, do której to do obroży zamocowany jest wskaźnik laserowy. Charakteryzuje się ona tym, że do obroży zamocowane jest ramie (2) z zamocowanym na jego końcu mechanizmem składającym się z napędu pozycjonującego (3.1, 3.2) z żyroskopem, do którego podstawą podłączona jest obudowa (4) posiadająca podstawę i ściankę boczną. Do podstawy zamocowany jest serwonapęd (5), połączony z pierwszym końcem wału (6) znajdującego się wewnątrz obudowy (4). Na wale (6) zainstalowana jest tarcza (7) z otworami (7.1) rozmieszczonymi na niej promieniowo. W obudowie (4) znajduje się wskaźnik laserowy (8) ułożony przy jej ściance w ten sposób, że jego promień pada na tarczę (7) prostopadle do jej powierzchni. Tudzież napęd pozycjonujący (3.1, 3.2), serwonapęd (5) oraz wskaźnik laserowy (8) połączone są elektrycznie z mikrokomputerem z modułem łączności bezprzewodowej.
(5 zastrzeżeń)
43862101