Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do pozyskiwania energii elektrycznej w uchu środkowym składający się z obudowy z dwoma podstawami, w której środkowej części znajduje się element ruchomy, do którego ścian ułożonych równolegle do podstaw zamocowane są jednym końcem sprężyny, tudzież do drugiego końca każdej ze sprężyn zamocowana jest płyta. Do podstaw od wewnętrznej strony zamocowane są elementy piezoelektryczne, które podłączone są do akumulatora energii elektrycznej. W dodatkowym rozwiązaniu obudowa w środkowej zewnętrznej części posiada powierzchnię walcową (1.2), na której zaciśnięte są pary pierwszych ramion (7.1) uchwytu wygięte w łuk, zamocowane końcami do dłuższych boków pierwszej belki (7.2) uchwytu tudzież koniec pierwszej belki (7.2) uchwytu zamocowany jest prostopadle do drugiej belki (7.3) uchwytu, do której bocznych ścian zamocowane są końcami pary drugich ramion (7.4) wygiętych w łuk.
(1 zastrzeżenie)
44344401