Przedmiotem zgłoszenia jest komora pieca, posiadająca dolną i górną część pieca, izolacje, grzałki elektryczne, pokrywy boczne, czujnik temperatury. Charakteryzuje się ona tym, że składa się z części dolnej (1) podzielonej w pionie na sekcję środkową oraz dwie sekcje boczne (1.2). Sekcja środkowa podzielona jest w poziomie na dwie sekcje — sekcje środkową dolną (1.1.1) i sekcje środkową górną (1.1.2) otwartą od góry. W dolnych ściankach sekcji bocznych (1.2) i strefach górnych zewnętrznych ścianek bocznych znajdują się przelotowe otwory A1, A2 do przestrzeni zewnętrznej. W dolnej ściance sekcji środkowej dolnej (1.1.1) zamocowany jest wentylator (2), oraz w przedniej i tylnej ściance sekcji środkowej dolnej znajdują się przelotowe otwory B1, B2 do wydzielonych przestrzeni ułożonych równolegle do przedniej i tylnej ścianki części dolnej (1) a w ściankach przestrzeni znajdują się przelotowe otwory C łączące ją z sekcjami bocznymi (1.2). W sekcji środkowej górnej (1.1.2), do jej bocznych ścian zamocowane są grzałki elektryczne (3). Na części dolnej (1) znajduje się pokrywa (4). Wewnątrz komory pieca znajduje się czujnik temperatury (5).
(2 zastrzeżenia)
43654201