Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw do peelingu skóry twarzy zawierający nagłowie i dysze czynnika peelingującego. Charakteryzuje się on tym, że do nagłowia (1) zamocowany jest za pomocą zawiasu pręt (3) ułożony wzdłuż twarzy użytkownika, zaś do pręta (3) od strony twarzy użytkownika zamocowane są dysze (4) czynnika peelingującego. Dysze (4) połączone są ze źródłem czynnika peelingującego. Pręt (3) połączony jest z siłownikiem (5), który połączony jest elektrycznie z modułem sterującym.
(4 zastrzeżeń)
43811601