Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do oczyszczania i natleniania wody, zwłaszcza w rzece posiadające dyszę Venturiego (1) z częścią wlotową (1.1), częścią środkową (1.2), do której podłączone są napowietrzacze (1.3) oraz z częścią wylotową (1.4). Charakteryzuje się ono tym, że w części wlotowej (1.1) dyszy Venturiego (1) zamontowany jest wirnik pompy wody (2), którego wał połączony jest poprzez przekładnie stożkową (3) z wałem turbiny (4) o osi obrotu równoległej do kierunku przepływu wody.
(3 zastrzeżenia)
44240901