Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw uchwytów do badania wyboczenia stalowych elementów ściskanych. Charakteryzuje się on tym, że składa się z dwóch uchwytów, z których każdy posiada płytę podstawy (1.1, 1.2). Do płaskiej powierzchni płyty podstawy (1.1, 1.2) zamocowana jest na stałe czołowa powierzchnia rury (7.1, 7.2) o przekroju kwadratowym oraz zamocowane są na stałe bokami dwie płyty podporowe (3.1, 3.2), ułożone prostopadle względem siebie, ze wzmocnieniami (2.1, 2.2). W płytach podporowych (3.1, 3.2) zamocowane są poprzez połączenie gwintowe dociski. Pomiędzy płytami podporowymi (3.1, 3.2) a rurą (7.1, 7.2) znajdują się kolejno płyty dociskowe (4.1, 4.2), badany kątownik (5) i rura dystansowa (6.1, 6.2) o przekroju kwadratowym. Obydwa uchwyty zamocowane są współosiowo do szczęk prasy w ten sposób, że płyty podporowe (3.1, 3.2) ułożone są współosiowo.
(1 zastrzeżenie)
45515501