Przedmiotem wynalazku jest zestaw i sposób półswobodnego wyciskania stopnia. Zestaw posiada matrycę (1) w kształcie pierścienia i ułożony z nią współosiowo pojemnik (2) w kształcie pierścienia oraz stempel (3a) umieszczony w pojemniku (2) i wyrzutnik (4a) umieszczony w matrycy (1). Otwór pojemnika (2) w pierwszej strefie (I) od strony kontaktu z matrycą (1) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż w drugiej strefie (II) znajdującej się od strony stempla (3a). Sposób polega na tym, że do współosiowo umieszczonego zestawu matrycy (1), pojemnika (2) i wyrzutnika (4a) wprowadza się wsad wzdłużny (5a), który opiera się o wyrzutnik (4a), po czym na koniec wsadu wzdłużnego (5a) wywiera się nacisk stemplem (3a) dociskając wsad wzdłużny (5a) do wyrzutnika (4a), wypełniając strefę pierwszą (I) otworu pojemnika (2), po czym pojemnik (2) przemieszcza się przeciwbieżnie do ruchu stempla (3a).
(17 zastrzeżeń)
43169701